**[1.1] [Mjölkanläggning Tank] – [Daglig kontroll]**

Mål:

Upprättad av:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kontrollera att temperaturen på mjölktanken är max 4˚C(*får överstiga detta om tiden på dygnet är mindre än 2,5 h efter uppstart efter mjölkhämtning och tankdisk)* |  |
| 2. | Åtgärda stopplarmomedelbart |  |
| 3. | Tryck av knappen till mjölkpumpen för att kunna byta filter |  |
| 4. | Byt mjölkfilter kl \_\_ , kl \_\_ och kl \_\_ |  |
| 5. | Rengör gängor vid filterkoppling.Var noggrann med att fästa filtret. |  |
| 6. | Glöm ej knappen för pumpen efteråt, ska lysa grönt. |  |