**[1.2] [Mjölkningsenhet] – [Daglig rengöring]**

Mål:

Upprättad av:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stoppa roboten (tyck på parkering) |  |
|  | Borsta rent runt och i robotens foderkrubba |  |
|  | Ta med en hink varmt vatten med diskmedel och skurborste till robotrummet.  Tvätta följande:  Spenkoppar utvändigt och lufthål  Slangar    Tvättkopp |  |
|  | Magasinet till slangarna |  |
|  | Matta |  |
|  | Lås touchskärmen och torka av den |  |
|  | Håll kameraglaset rent.  Tvätta kameraglas med handdiskmedel 3 ggr/dag - använd keramikrengöring vid behov. |  |
|  | Rengör kamerasvampen med vatten och lite diskmedel. Byt ut den när den börjar bli sliten. |  |
|  | Tvätta skitplåten. |  |
|  | Spola golv, arm och robotrummets golv med slang och varmt vatten 2 ggr/dag |  |
|  | Kontrollera att dunkarna för diskmedel och spenspray har tillräckligt med innehåll. |  |